Bitte vor der ersten Inbetriebnahme die Firmware aktualisieren. 

Die letzte Firmware befindet sich in diesem Ordner und hat die Bezeichnung:

Firmware GZDSP_6-10SQ x.xx.bin *)


Update Prozess:
_______________

1) Extrahieren Sie die Firmware Datei in Ihr lokales Verzeichnis
2) Öffnen Sie die Windows Software GZDSP 6-10SQ Vx.xx.exe   *)
3) Wählen Sie 'Option'
4) Wählen Sie 'Firmware update'
5) Folgen Sie den weiteren Instruktionen 

Während des Update-Vorgangs darf die PC-USB Verbindung und die Stromversorgung des Gerätes nicht unterbrochen werden!


*) x.xx variiert je nach Versionsnummer

